|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Treatment*** | ***Fixation Rate*** | |
| ***NaCl*** | ***CuSO4*** |
| **EH0** | 9/16 (56%) | 6/8 (75%) |
| **EH0\_40** | 4/16 (25%) | 10/16 (63%) |
| **EH40** | 0/16 (0%) | 4/8 (50%) |
| **EH20\_60** | 3/16 (19%) | 4/16 (25%) |
| **EH0\_80** | 5/14 (36%) | 7/14 (50%) |
| **EH40\_80** | 5/16 (31%) | 8/16 (50%) |
| **EH80** | 8/14 (57%) | 5/8 (63%) |